岳阳城陵矶港务有限责任公司

2024年托辊、支架和清扫器采购招标公告

## **1．招标条件**

本招标项目岳阳城陵矶港务有限责任公司2024年托辊、支架和清扫器采购招标人为岳阳城陵矶港务有限责任公司，招标项目资金来自企业自筹。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

**2．项目概况与招标范围**

2.1 项目概况：岳阳城陵矶港务有限责任公司位于长江中游南岸，洞庭湖出口处，是湖南省城陵矶港口集团有限公司旗下全资子公司，主要从事铁矿石、钢材、煤炭、设备等各类内外贸大宗货物的装卸、储存、中转等物流服务。

岳阳城陵矶港务有限责任公司皮带输送机设备大量使用托辊、支架和清扫器为传动件。该配件为易耗品，视磨损情况每年要定期更换。因该配件更换作业耗费人力成本、停机生产成本远超其本身价值，对本次采购配件的质量要求较高。

2.2 招标范围：

2.2.1采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规 格 | 图号 | 单重  (公斤) | 单位 | 数量 | 用 途 |
| 1 | 35⁰槽型液压自  动纠偏托辊组  （上调心） | ∮159\*530  轴承 6306  TS—YY160 | 辊 G608  组 140C614 | 188 | 套 | 4 | 斗轮机（工力  DPL1904-  1028） |
| 2 | 下调心偏支架  组 | ∮133\*699 | HDTLL05C2834G | 176 | 套 | 10 | 1、2、3、4#  皮带 |
| 3 | 下调偏支架组 | ∮133\*1400 | 120C560 | 110 | 套 | 10 | 1、2、3、4#  皮带 |
| 4 | 平行托辊支架  组 | ∮133\*1600 | 140C560 | 120 | 套 | 5 | 卸船机 |
| 5 | 摩擦上调心托  辊支架组 | ∮133\*530 | 140C614M | 156 | 套 | 5 | 卸船机 |
| 6 | 下调心支架组 | ∮159\*799 | HDTII06C2844G | 140 | 套 | 15 | 5、6、7、8、  9、10#皮带 |
| 7 | 下调偏支架组 | ∮159\*1600 | HDTII06C2144 | 140 | 套 | 50 | 5、6、7、8、  9、10#皮带 |
| 8 | 调偏托辊支架  组 | ∮159\*530 | HDTII06C1144G | 213 | 套 | 20 | 5、6、7、8、  9、10#皮带 |
| 9 | 缓冲托辊 | ∮133\*530 | G508H | 18.47 | 只 | 20 | 卸船机 |
| 10 | 缓冲托辊 | ∮133\*465 | G506H | 15.5 | 只 | 20 | 1#、2#、3#、  4#皮带机 |
| 11 | 托辊 | ∮159\*1600 | G623 | 39.56 | 只 | 300 | 卸船机 |
| 12 | 清扫托辊 | ∮133\*1400 | G521L | 34.04 | 只 | 20 | 1、2、3、4#  皮带 |
| 13 | 托辊 | ∮108\*380 | G405 | 5.87 | 只 | 200 | 11#、13#码头 |
| 14 | 缓冲托辊 | ∮159\*5（轴  40MM） | GGJ232TS | 25.7 | 只 | 400 | 斗轮机 装车  机 |
| 15 | 托辊 | ∮133\*530 | G508 | 10.7 | 只 | 20 | 新系统 |
| 16 | 托辊 | ∮133\*465 | G506 | 9.62 | 只 | 20 |  |
| 17 | 托辊 | ∮159\*530（轴  径 40MM） | G608 | 15.27 | 只 | 20 |
| 18 | 固定支架 | 159\*600 | 160C614H | 20.7 | 套 | 5 | 装车机 |
| 19 | 梳型托辊 | ∮159\*1600 | G623S | 30.74 | 根 | 50 | 5、6、7、8、  9、10#皮带 |
| 20 | 梳型托辊 | ∮133\*1400 | G521S | 48 | 根 | 20 | 1、2、3、4#  皮带 |
| 21 | 摩擦托辊 | ∮159\*799 | HDTII06C2844.1 | 48 | 根 | 100 | 5、6、7、8、  9、10#皮带 |
| 22 | 摩擦托辊 | ∮133\*465 | HDTII05C1134.1 | 38 | 根 | 30 | 1、2、3、4#  皮带 |
| 23 | 缓冲托辊 | ∮159\*600 | GJJ332TS | 35 | 根 | 20 | 装车机 |
| 24 | H 型聚氨酯清  扫器 | B1200 D800 | 杆 2600MM | 75 | 套 | 20 | 3#4#皮带机 |
| 25 | H 型聚氨酯清  扫器 | B1400 D1000 | 杆 2400MM | 80 | 套 | 20 | 5、6、7、8、  9、10#皮带 |
| 26 | H 型聚氨酯清  扫器 | B1400 D1000 | 杆 2600MM | 80 | 套 | 40 | 5、6、7、8、  9、10#皮带 |
| 27 | H 型聚氨酯清  扫器 | B1000 D600 |  | 70 | 套 | 40 | 13#皮带 |
| 28 | 合计 |  |  |  |  | 1484 |  |

**注：货物重量应符合DTII（A）型带式输送机设计手册和图纸要求，验货时现场复秤，如不达标，不予收货，由供应商自行收回。**

**2.2.2** 交货期: 合同签订后，55个日历日内完成交货(含运输)

**2.3** 交货地点: 岳阳市城陵矶港（湖南岳阳城陵矶长江路2号)，由投标人负责运输。

**2.4**技术要求：详见招标文件第五章“供货要求”。

## **3．投标人资格要求**

3.1投标人须具备独立的法人资格，有本招标项目相应的供货能力。本项目仅接受 **☑制造商（托辊、支架和清扫器的制造商）的投标。**

3.2 业绩要求：投标人近3年（2021年7月30日-投标截止日期）完成过3组大于或类似于本项目规格的托辊、支架和清扫器销售的业绩，提供上述业绩的合同复印件并加盖公章。类似项目是指与本项目产品类型、产品型号相似的项目，三种产品如系独立业绩产品的，允许合并为一组业绩，请投标人予以注明。

3.3提供相关信誉情况的证明产品，包括：1．在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）中未列入严重违法失信企业名单的网页截图。2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被最高人民法院列入失信被执行人名单的网页截图。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

## **4．招标文件的获取**

4.1 凡有意参加的投标人自2024年7月5日～2024年7月11日止（北京时间），每日上午8时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分，在湖南省岳阳市城陵矶长江路2号岳阳城陵矶港务有限责任公司办公楼420室持下述资料报名购买招标文件。

4.2 获取招标文件时所需资料如下：

4.2.1法人授权委托书原件；

4.2.2企业营业执照副本；

4.2.3被授权人身份证复印件（另带原件供核对）；

4.2.4业绩证明资料；

4.2.5提交报名资料一份：将4.2.1原件和4.2.2、4.2.3、4.2.4复印件（逐页加盖公章）装订成册。

4.3招标文件每套售价人民币200元，逾期不售，售后不退。

## **5．最高投标限价**

招标人为本次招标编制了最高投标限价，最高限价：壹佰零伍万圆整（小写：￥1，050，000.00），含13%增值税。投标人投标报价应不高于最高投标限价，否则其投标将被否决。

## **6．投标文件的递交**

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2024年7月30日9 时00分（北京时间），递交地点为湖南省长沙市天心区新姚南路196号港航水利集团有限公司办公楼六楼609开评标室。

6.2递交方式：推荐现场递交，逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。允许采取邮寄递交，但招标人不对过程中发生上述拒收问题承担责任。

## 

## **7．资格审查与评标办法**

7.1 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

7.2 本项目评标办法采用综合评估法 。

## 

## **8．发布公告的媒介**

本次招标公告同时在中国采购投标公共服务平台（http：//www.cebpubservice.com）、湖南省港航水利集团有限公司网站（http://www.hnsghsljt.com/）、湖南省城陵矶港口集团有限公司门户网站（http://www.hnsgwjt.com/）上发布。

## **9．监督部门**

本次招标监督部门为岳阳城陵矶港务有限责任公司纪委，电话：0730－3050153。

## 

**10．联系方式**

招 标 人：岳阳城陵矶港务有限责任公司

地 址：湖南省岳阳市城陵矶长江路2号

邮 编：414000

联 系 人：蔡艳

电 话：13873035629

# 